辽宁方大总医院切割封口打印一体机采购项目比价公告

项目名称：切割封口打印一体机采购项目
项目编号：LNFDZYY/YXGC-2026-BJ-CG0034
辽宁方大总医院有限公司拟对切割封口打印一体机进行比价采购，欢迎合格的供应商参加本次比价活动。
一、比价内容
	[bookmark: 定位_【循环分包产品】_2011102111743]序号
	产品名称
	数量（套）

	1
	切割封口打印一体机
	1


二、合格供应商的资格条件
（一）本项目不允许联合体报价。
（二）合格投标单位还需满足其他资格条件
1.在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业（成立满五年以上），生产或经营范围符合本次采购项目的需求。
2.具有有效的中华人民共和国《营业执照》《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》。
3.供应商不是制造商的必须取得所投产品的生产厂商的产品销售授权书或产品销售代理证书。
4.供应商需按采购方固定模板准备廉洁承诺书。
上述资料须加盖投标单位公章后以PDF格式发送至采购方邮箱。
三、报名截止时间及联系方式
（一）报名截止时间至2026年8月21日。
（二）王殿松（联系电话：16609806637）、陈东（联系电话：16609800401）
邮箱：lnfdzyy_yxzbb@163.com
监督电话：024-23599610
四、付款方式
设备到货验收合格后，甲方收到乙方开具的增值税普通发票入账30日内，支付可结算金额的90%，剩余可结算金额的10%作为质保金，质保期3年，待设备质保期满后30日内无息支付。甲方所有款项的支付方式为六个月期限的银行承兑汇票，甲方不承担贴息费用。
设备技术参数如下：
	切割封口打印一体机技术参数要求

	序号
	技术项目
	技术要求

	1
	具有自动进纸切割封口打印功能，根据实际需要设置包装袋长度与数量，可自动进纸、自动切割、自动封口，自动打印已设置参数。可单独切割，单独封口，单独封口和打印，一机多用。
	具备

	2
	切割长度≥50mm，切割速度：12±0.5m/min，切割偏差≤1%，切割宽度≤400mm
	具备

	3
	封口速度10±0.5m/min，封口留边0-35mm可调，封纹宽度12mm
	具备

	4
	温度设置：工作温度60-220℃任意设置，预设4个常用温度，方便快速设置需要温度。微电脑智能温度控制，温度偏差±1%。
	具备

	5
	7寸彩色液晶触摸屏，中英文界面
	具备

	6
	可打印六项信息，中英文打印
	具备

	7
	不锈钢外壳
	具备

	8
	含滚轴工作台：304不锈钢边框，可与任何封口机配套使用
	



附件：廉洁承诺书
《廉洁承诺书》

辽宁方大总医院有限公司：
我司自愿参加贵司切割封口打印一体机采购项目LNFDZYY/YXGC-2026-BJ-CG0034的比价，现承诺如下：
我司承诺在参与比价及履约过程中不向贵司人员行贿，如有行贿行为，贵司有权不再向我司支付任何合同价款(包括但不限于服务费、进度款、尾款、保证金等全部合同金额),贵司无需承担任何违约责任或补偿责任。




承诺单位(加盖公章)
法定代表人或委托代理人(签名)
承诺日期：  年  月  日
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